Nr sprawy: 1/ZP/KON/11 							Załącznik nr 5 do SIWZ

Zakres prac mających na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów SP ZOZ Choszczno
1.	Urządzenia i układy sterownicze
-	sprawdzenie skuteczności urządzeń sterujących dojeżdżaniem kabiny do poziomów poszczególnych przystanków,
-	właściwe działanie wyłącznika głównego,
-	sprawdzenie stanu obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń,
-	kontrolowanie stanu obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń,
-	kontrolowanie wartości nastawienia wyłącznika nadmiarowego,
-	dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych, gdzie są podłączone łączniki obwodów bezpieczeństwa,
-	sprawdzenie stanu styczników i przekaźników, ich czyszczenie i regulacja,
-	sprawdzenie stanu i poziomu oleju w zespole napędowym oraz likwidacja ewentualnych miejsc wycieku,
-	sprawdzenie stanu cieplnego zespołu napędowego,
-	sprawdzenie stanu baterii (okresowa wymiana) dzwonka alarmowego.
2.	Urządzenia bezpieczeństwa drzwi przystankowych i drzwi szybowych,
-	sprawdzenie stanu prowadnic ślizgowych, kabinowych oraz luzu na prowadnicach,
-	sprawdzenie mocowania ramy kabiny z siłownikami,
-	sprawdzenie mocowania oraz ustawień krzywek: wyłączników krańcowych, wyłączników końcowych, przełączników piętrowych,
-	sprawdzenie działania wyłącznika krańcowego na kabinie,
-	sprawdzenie działania kasety jazd kontrolnych,
-	sprawdzenie prawidłowej pracy; silnika oraz elementów napędowych drzwi automatycznych 
-	sprawdzenie stanu prowadnic wózków skrzydeł drzwi,
-	sprawdzenie stanu i naciągu linek napędu drzwi,
-	sprawdzenie położenia skrzydeł drzwi względem siebie,
-	utrzymywanie w czystości prowadnic wózków,
-	sprawdzenie działania nastawnika krzywkowego (w tym smarowanie rolki),
-	sprawdzenie i regulacja punktów zatrzymań kabiny na przystankach,
-	sprawdzenie działania kasety dyspozycji,
-	sprawdzenie działania czujników przeciążenia,
-	sprawdzenie stanu elementów progowych kabin,
-	sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenie, wentylacja, instrukcja eksploatacji.
3.	Konserwacja, naprawa lub wymiana:
-	ograniczniki ruchu mechanizmów (łączników krańcowych i końcowych)
-	urządzenia chwytające oraz elementy zawieszenia,
-	dbanie o skuteczność działania sprzężenia ciernego pomiędzy liną a tarczą cierną lub krążkiem ciernym,
-	utrzymania właściwego działania ogranicznika prędkości jako urządzenia uruchamiającego chwytacze lub urządzenia chwytne,
-	właściwego działania zderzaków (odbojów) podatnych,
-	właściwego działania mechanizmów i przekładni,
-	właściwego działania ogranicznika obciążenia,
-	urządzeń odpowiedzialnych za prędkość ruchów roboczych,
-	działania wskaźników, sygnalizacji, oświetlenia itp.
-	wykonywanie niezbędnych pomiarów elektrycznych zgodnie z wymogami UDT oraz stanu konstrukcji nośnej, prowadnic, toru, podtorza,
-	wykonywanie okresowej wymiany lin stalowych i kabli zwisowych,
-	dbanie o należyty stan techniczny kabin i ich wyposażenia,
-	dbanie o należyty stan techniczny szybu windowego i jego wyposażenia.